|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FOTOGRAFÍA** | **RISCO** | **MEDIDA PREVENCIÓN** | **MEDIDA PROTECCIÓN** |
| 25 Ejemplos de Riesgos Laborales y Su Clasificación | caída | Revisión del los soportes y las cuerdas de los arneses | Casco, arnés, guantes, podría haber una red debajo de los trabajadores |
| Funciones de un Electricista - Cursos Online | Descarga eléctrica | El diseño de las instalaciones que reduce en gran parte la duración de una descarga | Casco, gafas |
| Cómo trabajan las excavadoras hidráulicas? | Caída de algo pesado encima o en los pies | Si la máquina hace demasiado ruído puede necesitar mantenimiento. | Casco, chaleco reflectante, botas, gafas.  También podrían tener cascos para que no moleste el ruido de la excavadora |
| Planes de Amianto - Preconlab | Prevención de riesgos laborales y  protección de datos | Enfermar por cáncer,  caída | Podría cambiar el material a uno que no fuera cancerígeno | Mascarilla, traje, casco, botas.  Podrían tener unas barandillas para que la caída fuese más difícil. |
| Día del trabajador químico • Trabajadores | Caída de algún químico en la piel | Bandejas debajo de los químicos | Bata, guantes, red para el pelo.  Podrían tener gafas por si en algún momento salta un químico en una reacción |